2009년 7월 중 최종방류수 수질현황

* 남해_북항하수처리시설 최종방류수 시험결과 기준에 적합

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 설치 공사 중(2002년-2009년)

처리공법 : NPR(Nitrogen & Phosphorus Removal)

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal)

시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
수 질 기 준	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하
남해하수처리시설	8.7	12.8	4.8	11.191	0.315	1,400
북항하수처리시설	4.0	11.8	7.0	10.208	1.400	1,200